ADC1\_IN0: PA0: A0

DAC\_OUT1: PA4: A2